Załącznik nr 1 do umowy ………/2024

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia stanowi:

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego + przyczepa rolnicza dwuosiowa:

Wymagane minimalne parametry techniczne ciągnika rolniczego:

1. Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji nie starszy niż 2023;
2. Silnik 4 cylindrowy turbodoładowany pojemności nie mniejszej niż 4000 cm3;
3. Silnik spełniający wymogi normy min. Stage V;
4. Moc znamionowa 130 - 140 KM;
5. Skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana, ilość przełożeń min. 30 przód i 30 tyt, max. prędkość jazdy 40 km/h;
6. Minimum 2 półbiegi pod obciążeniem;
7. Przycisk sprzęgła na dźwigni zmiany biegów;
8. Zmiana kierunku jazdy (rewers) elektrohydrauliczny przy kierownicy;
9. Sprzęgło główne mokre sterowane elektro hydraulicznie;
10. Napęd 4 WD załączany elektro hydraulicznie;
11. Blokada tylnego mostu załączana elektro hydraulicznie;
12. Min. 4 prędkości tylnego WOM 540/540ECO/1000/1000ECO obr /min;
13. Min. 3 sekcje hydrauliki zewnętrznej + wolny spływ oleju;
14. Zaczep transportowy regulowany i zaczep dolny rolniczy, łącznik centralny;
15. Kabina amortyzowana homologowana na min. dwie osoby, ogrzewana, wentylowana, klimatyzowana z oknem dachowym, przednia i tylna wycieraczka, boczne szyby uchylne, amortyzowany pneumatycznie fotel operatora, fotel pasażera;
16. Ostrzegawcza lampa błyskowa (ledowa);
17. Oświetlenie robocze u góry z przodu oraz z tyłu kabiny;
18. Pneumatyczny układ hamulcowy przyczep jedno i dwuobwodowy;
19. Ogumienie przednie radialne minimum 420/70 R24, felgi spawane;
20. Przedni WOM;
21. Przedni TUZ + dodatkowe wyjścia hydrauliki z przodu;
22. Masa własna ciągnika nie mniejsza niż 5200 kg;
23. Rozstaw osi nie mniejszy niż 2500 mm;
24. Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się;
25. Gwarancja min. 18 miesięcy;
26. Dostawca zapewni punkt serwisowy w odległości nie większej niż 50 km od miejsca garażowania przedmiotu zamówienia tj. siedziby zamawiającego;
27. Czas reakcji serwisu max. 24h od zgłoszenia awarii.

Wymagane minimalne parametry techniczne przyczepy rolniczej:

1. Przyczepa fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji nie starszy niż 2023;
2. Ładowność około 10 000 kg:
3. Pojemność skrzyni ładunkowej 13 - 14 m3;
4. Powierzchnia ładunkowa min. 11 m2 przystosowana do transportu EUROPALET;
5. Wysokość ścian skrzyni ładunkowej z nadstawami minimum 1200 mm (600 + 600 mm);
6. Balkon roboczy na ścianie przedniej;
7. Ogumienie 385/65 R22,5;
8. Wywrót trójstronny;
9. Zawieszenie resory paraboliczne;
10. Tylny zaczep automatyczny;
11. Tylne wyprowadzenie elektryki oraz pneumatyki do drugiej przyczepy;
12. Plandeka rolowana ze stelażem;
13. Rynna zsypowa tylna;
14. Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2 obwodowa;
15. Instalacja oświetleniowa;
16. Koło zapasowe;
17. Masa własna nie mniejsza jak 4100 kg
18. Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się;
19. Gwarancja min. 36 miesięcy;
20. Dostawca zapewni punkt serwisowy w odległości nie większej niż 50 km od miejsca garażowania przedmiotu zamówienia tj. siedziby zamawiającego;
21. Czas reakcji serwisu max. 24h od zgłoszenia awarii.